**ISTRUZIONI SCARICO TIMBRATURE**

1. click "InitCOMM"
2. click "SetIPAddress"
3. click "Change Adapter"
4. chiudere la sotto-finestra
5. click "EtherCmd.."
6. click "Set Master"
7. chiudere messaggio "Etherlite Master Set" (a volte non appare)
8. chiudere la sotto-finestra
9. click "ChgTerminal"
10. click "SetTerminal"
11. click "ListFiles"
12. selezionare il file desiderato e click "RecvFile"
13. selezionare la cartella dove scaricare il file
14. ripetere passaggi 12-13 per tutti i file a voi necessari
15. click "ExitCOMM"
16. chiudere programma

**AVVERTENZE**

* l nome del file identifica la data del file stesso: PREammgg  
  a: anno (ultima cifra significativa)  
  mm: mese  
  gg: giorno
* se il passaggio 11 con compila la lista dei file: chiudere il programma, riavviare il rilevatore e tentare un nuovo scarico.
* è consigliato cancellare file obsoleti (vecchi almeno di 3 mesi) per liberare memoria dal rilevatore: il comando è "DeleFile"
* un file cancellato non è più recuperabile quindi fate molta attenzione quando eseguite questa operazione.